**Sandfang Datenblatt: 3.04**

Sandfang als Stahlbeton – Fertigteil   
liefern und fachgerecht einbauen  
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3   
Bewehrung, konstruktiv und statisch BST 500 S + M  
lichte Abmessungen: l/b/h = …….. /………./………… cm  
  
Geländehöhe: ……… m NN  
Rohrsohle Ablauf : …………….m NN   
Schachtsohle: …………………….m NN

Wand- / Sohl- und Deckenstärken gem. statischer Berechnung  
Ausstattung:  
- Wandaussparung für Ablauf: DN ………. mit Dichtung für *Rohr-Art*  
- Abdeckung für Belastung: *begehbar*  
 als feuerverzinkte Gitterrostabdeckung, Maschenweite: 30/30 mm  
- Überlaufwand l/h/d = ………../………./……….. cm, Material: ………….  
incl. technischer Unterlagen bestehend aus: prüffähiger Statik, Werkzeichnungen und Einbauanleitungen  
  
Hersteller:   
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)  
gem. Produktdatenblatt: 3.04  
oder gleichwertig liefern und   
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen  
1 Stück ……………………. …………………….