**Sandfang Datenblatt: 3.04**

Sandfang als Stahlbeton – Fertigteil
liefern und fachgerecht einbauen
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3
Bewehrung, konstruktiv und statisch BST 500 S + M
lichte Abmessungen: l/b/h = …….. /………./………… cm

Geländehöhe: ……… m NN
Rohrsohle Ablauf : …………….m NN
Schachtsohle: …………………….m NN

Wand- / Sohl- und Deckenstärken gem. statischer Berechnung
Ausstattung:
- Wandaussparung für Ablauf: DN ………. mit Dichtung für *Rohr-Art*
- Abdeckung für Belastung: *begehbar*
 als feuerverzinkte Gitterrostabdeckung, Maschenweite: 30/30 mm
- Überlaufwand l/h/d = ………../………./……….. cm, Material: ………….
incl. technischer Unterlagen bestehend aus: prüffähiger Statik, Werkzeichnungen und Einbauanleitungen

Hersteller:
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)
gem. Produktdatenblatt: 3.04
oder gleichwertig liefern und
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen
1 Stück ……………………. …………………….