**Langsandfang Datenblatt: 3.03**

Sandfang als Stahlbeton – Fertigteil
liefern und fachgerecht einbauen
Variante: Gitterrostabdeckung
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3
Bewehrung, konstruktiv und statisch BST 500 S + M
lichte Abmessungen: l/b/h = ……../………./………… cm
Wand-/ Sohl- und Deckenstärken: ………….. cm
Ausstattung:
- Wandaussparungen für Zulauf: DN ………. mit Dichtung für Rohr-Art
- Wandaussparung für Ablauf: DN ………. / mit Dichtung für Rohr-Art
- Abdeckung für Belastung: *begehbar*
 als feuerverzinkte Gitterrostabdeckung, Maschenweite: 30/30 mm
- Tauchwand l/h/d = ………./……../………. cm, Material: Stahlbeton
- Überlaufwand l/h/d = ………../………./……….. cm, Material: Stahlbeton
- Schlammsammelraum mit Profilbeton gem. Datenblatt
- Steigeisen DIN 1212 / Steigbügel DIN 19555 / Schachtleiter ……….
- Tauchwand vor Ablaufrohr: ………………
Gewicht: ca. ………. t
incl. technischer Unterlagen bestehend aus: Werkzeichnungen
Hersteller:
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)
gem. Produktdatenblatt: 3.03
oder gleichwertig liefern und
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen
1 Stück ……………………. …………………….