**Langsandfang Datenblatt: 3.03**

Sandfang als Stahlbeton – Fertigteil   
liefern und fachgerecht einbauen  
Variante: Gitterrostabdeckung  
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3   
Bewehrung, konstruktiv und statisch BST 500 S + M  
lichte Abmessungen: l/b/h = ……../………./………… cm  
Wand-/ Sohl- und Deckenstärken: ………….. cm  
Ausstattung:  
- Wandaussparungen für Zulauf: DN ………. mit Dichtung für Rohr-Art  
- Wandaussparung für Ablauf: DN ………. / mit Dichtung für Rohr-Art  
- Abdeckung für Belastung: *begehbar*  
 als feuerverzinkte Gitterrostabdeckung, Maschenweite: 30/30 mm  
- Tauchwand l/h/d = ………./……../………. cm, Material: Stahlbeton  
- Überlaufwand l/h/d = ………../………./……….. cm, Material: Stahlbeton  
- Schlammsammelraum mit Profilbeton gem. Datenblatt  
- Steigeisen DIN 1212 / Steigbügel DIN 19555 / Schachtleiter ……….  
- Tauchwand vor Ablaufrohr: ………………  
Gewicht: ca. ………. t  
incl. technischer Unterlagen bestehend aus: Werkzeichnungen  
Hersteller:   
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)  
gem. Produktdatenblatt: 3.03  
oder gleichwertig liefern und   
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus C 12/15 einbauen  
1 Stück ……………………. …………………….