**Deich- Stöpe Datenblatt 7.05**

Deich- Stöpe als Stahlbeton – Fertigteilen   
liefern und einbauen  
Hersteller:  
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt, [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)  
gemäß Produkt Datenblatt: 7.05  
Abmessungen: L/B= …….. / ……… cm  
Wandstärke w : ……………. cm

Sohlstärke d:............... cm

2 Paar Nuten für Dammbalken

Hartholz- Bohlen d/h: ................. cm

inkl. 3 Stück Fundamente und 2 Stück Unterspülschutzplatten  
Beton : C 35/45 XC4, XA2, XF3, Bewehrung: BSt 500 S + M  
herstellen, liefern und auf Ortbeton – Sauberkeitsschicht  
aus C 12/15 einbauen.  
………………….lfm …………………………. ………………………

Statik für Deich- Stöpe aus Stahlbeton – Fertigteilen   
aufstellen und prüffähig 3-fach einreichen  
1 pauschal …………………………. ………………………