**Deich- Stöpe Datenblatt 7.05**

Deich- Stöpe als Stahlbeton – Fertigteilen
liefern und einbauen
Hersteller:
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt, [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)
gemäß Produkt Datenblatt: 7.05
Abmessungen: L/B= …….. / ……… cm
Wandstärke w : ……………. cm

Sohlstärke d:............... cm

2 Paar Nuten für Dammbalken

Hartholz- Bohlen d/h: ................. cm

inkl. 3 Stück Fundamente und 2 Stück Unterspülschutzplatten
Beton : C 35/45 XC4, XA2, XF3, Bewehrung: BSt 500 S + M
herstellen, liefern und auf Ortbeton – Sauberkeitsschicht
aus C 12/15 einbauen.
………………….lfm …………………………. ………………………

Statik für Deich- Stöpe aus Stahlbeton – Fertigteilen
aufstellen und prüffähig 3-fach einreichen
1 pauschal …………………………. ………………………