**Wurzelbrücke Typ 1 Datenblatt: 8.01**

Wurzelbrücke Typ 1 als Stahlbeton – Fertigteil   
herstellen und liefern  
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3  
Bewehrung, konstruktiv, BST 500 S + M  
Abmessungen: L/B/d = .........../............/………….. cm ( max.: 220/200/22 cm)  
Ausstattung:  
-Aussparung für Baumstamm : Ø............. cm ( max. 45 cm)  
Gewicht: ................ t  
Hersteller:   
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)  
gem. Produkt – Datenblatt: 8.01  
oder gleichwertig liefern   
1 Stück ……………………. …………………….