**Wurzelbrücke Typ 1 Datenblatt: 8.01**

Wurzelbrücke Typ 1 als Stahlbeton – Fertigteil
herstellen und liefern
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3
Bewehrung, konstruktiv, BST 500 S + M
Abmessungen: L/B/d = .........../............/………….. cm ( max.: 220/200/22 cm)
Ausstattung:
-Aussparung für Baumstamm : Ø............. cm ( max. 45 cm)
Gewicht: ................ t
Hersteller:
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)
gem. Produkt – Datenblatt: 8.01
oder gleichwertig liefern
1 Stück ……………………. …………………….