**Wurzelbrücke Typ 2 Datenblatt: 8.02**

Wurzelbrücke Typ 2 als Stahlbeton – Fertigteil
herstellen und liefern
Beton: C 35/45 XC4, XA2, XF3
Bewehrung, konstruktiv, BST 500 S + M
Abmessungen: L/B/d = .........../............/………….. cm ( max.: 220/200/22 cm)
Ausstattung:
-Aussparung für Baumstamm : Ø............. cm ( max. 45 cm)

- Platte B als Zusatzplatte, Abmessungen: L/B/d= .........../.........../.......... cm
Gewicht: ................ t
Hersteller:
FRITZ WITT – Betonwerke, Weddingstedt [www.witt-beton.de](http://www.witt-beton.de)
gem. Produkt – Datenblatt: 8.02
oder gleichwertig liefern
1 Stück ……………………. …………………….